**Exempel på beskrivningstext uppställd enligt AMA VVS 09**  
  
**Avser följande modeller av Shuntopac:**  
  
Shuntopac EM  
  
**PSA24**  
  
**Förtillverkade shuntgrupper för kyla/värme**  
  
Shuntgrupp av fabrikat TTM Energiprodukter med rörkoppel i tryckkärlsstål EN 10216-2 i PN10. Kopplingsprincip XX enligt TTM:s standard. Shuntgruppen ska vara utrustad med:  
  
Avstängningsventiler, 4 st.  
  
Injusteringsventiler, 2 st.  
  
Termometrar, 4 st.  
  
Styrventil.  
  
Ställdon. (Ange spänning och signal.)  
  
Cirkulationspump.  
  
Energimätare (godkänd för debitering)  
  
Isoleringsskåp med isolering.  
  
Avtappningsdon med slangförskruvning R 1/2”.  
  
Stativ med fotplattor för uppställning och fastsättning i golv.  
  
Anslutningsböjar (Tillbehör, radera vid behov.)