****

**Exempel på beskrivningstext uppställd enligt AMA VVS & Kyl 09**

***Avser följande modeller av Shuntopac:****U 20-50 K, 65-100 K, 125-200 K*

**PSA24**

**Förtillverkade shuntgrupper i kylsystem**Shuntgrupp av fabrikat TTM Energiprodukter med anslutningarna rakt ovanifrån och rörkoppel i tryckkärlsstål EN 10216-2 i PN10. Kopplingsprincip XX enligt TTM:s standard. Shuntgruppen ska vara utrustad med:

Avstängningsventiler, 2 st, monterade mot rörpaket med konisk koppling.  
Injusteringsventiler, 2 st, monterade mot rörpaket med konisk koppling.  
Termometrar, 4 st.  
Styrventil monterad mellan flänsar, utbytbar.  
Ställdon. *(Ange spänning och signal.)*  
Cirkulationspump.  
Backventil monterad mellan flänsar, utbytbar.  
Termisk kylspärr för att förhindra dubbelcirkulation.  
Delbart isoleringsskåp med isolering AF Armaflex 13 mm.  
Mätuttag monterade på samtliga anslutningar.  
Avtappningsdon med slangförskruvning R 1/2”.  
Golvstativ för fristående montage. *(Tillbehör, radera vid behov.)*

*Vid utförandeentreprenad ange tillämpliga värden nedan/funktionsentreprenad radera nedan:*

Beräkningstemperatur:  
Flöde primärsidan:  
Flöde sekundärsidan:  
Tillgängligt tryck vid shuntgrupp:  
Tryckfall i anslutet objekt på sekundärsidan:  
Fabrikat och typ av pump:  
Fabrikat och typ av styrventil:

***Information***

Andra rörkvaliteter samt rostskyddsmålning kan fås på begäran, kontakta TTM vid behov. Kan även levereras med dynamiska inregleringsventiler, flödesregulatorer eller differenstryckregulator. Beskrivning av kopplingsprinciper finns i produktbladet för aktuell Shuntopac.

TTM hjälper gärna till med produktval, dimensionering och utformning av beskrivningstext, **kontakta oss på 0480-41 77 40** eller [info@ttmenergi.se](mailto:info@ttmenergi.se).