**Exempel på beskrivningstext uppställd enligt AMA VVS 09**

***Avser följande modeller av Shuntopac:****Växlarshunt*

**PSA24**

**Förtillverkade shuntgrupper för kyla/värme**Shuntgrupp av fabrikat TTM Energiprodukter med rörkoppel i tryckkärlsstål EN 10216-2 i PN10. Kopplingsprincip XX enligt TTM:s standard. Shuntgruppen ska vara utrustad med:

Avstängningsventiler, 2 st. Injusteringsventiler, 2 st. Termometrar, 4 st. Styrventil. Ställdon. *(Ange spänning och signal.)* Cirkulationspump. Plattvärmeväxlare, placerad framtill på enheten. Isoleringsskåp med isolering. Avtappningsdon med slangförskruvning R 1/2”. Stativ med fotplattor för uppställning och fastsättning i golv. Anslutningsböjar *(Tillbehör, radera vid behov.)*

***Information***

Andra rörkvaliteter samt rostskyddsmålning kan fås på begäran, kontakta TTM vid behov. Kan även levereras med dynamiska inregleringsventiler, flödesregulatorer eller differenstryckregulator. Beskrivning av kopplingsprinciper finns i produktbladet för aktuell Shuntopac.

TTM hjälper gärna till med produktval, dimensionering och utformning av beskrivningstext, **kontakta oss på 0480-41 77 40** eller info@ttmenergi.se.